

Приложение №1 к приказу № 214-з от 10 октября 2014 г.

**Изменения в Документацию о проведении открытого запроса цен на право заключения договора поставки гражданских противогазов**

**для нужд ОАО «Мурманэнергосбыт» (далее - Документация).**

1. Изложить п. 3.8.2. Информационной карты Документации, п. 5.2. раздела 5 «Техническое задание» Документации, п. 1.4.5.2. Договора (Приложение № 4 к Документации) в следующей редакции:

«Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.041-2001, ГОСТ 12.4.189-99, ГОСТ 12.4.251-2009 (или ГОСТ 12.4.235-2012).».

1. Строку 8 п.п. 3 Таблицы п. 5.15. «Техническая характеристика товара» раздела 5 «Техническое задание» Документации изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| - пары ртути при концентрации 13+/-1 мг/м3 | не менее 6000 |

1. Форму Технического предложения (форма 2 Приложения № 1 Документации) изложить в следующей редакции:

## Техническое предложение (форма 2)

Форма Технического предложения

**начало формы**

Приложение 2 к письму о подаче оферты  
от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Техническое предложение**

Наименование и адрес Участника запроса цен: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника запроса цен |
|  | **Гражданский противогаз.**  1. Гражданский противогаз (далее – Товар) должен обеспечивать:  - защиту органов дыхания, глаз и кожи лица человека от отравляющих веществ, радиоактивной пыли (РП), биологических аэрозолей, аварийно-химических опасных веществ (АХОВ) и аварийно-химических опасных веществ ингаляционного действия (АХОВИД) радионуклидов йода и его органических соединений;  - возможность приема и передачи звуковой информации голосом или с помощью технических средств;  - легкость надевания на пострадавшего человека.  2. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.041-2001, ГОСТ 12.4.189-99, ГОСТ 12.4.251-2009 (или ГОСТ 12.4.235-2012).  3. Поставляемый Товара должен сопровождаться паспортом на партию (оригинал или заверенная копия) с печатью отдела технического контроля предприятия-изготовителя.  4. Резьбовое соединение комплектующих изделий должно иметь один типоразмер в соответствии с действующим ГОСТ 8762-75 или ГОСТ 12.4.214-99.  5. Лицевая часть Товара должна:  - состоять из корпуса лицевой части с независимым обтюратором, отформованным за одно целое с корпусом маски, очкового узла со стеклами, переговорного устройства, узлов клапан вдоха и выдоха, обтекателя, оголовья;  - иметь пятиточечное крепление лямок оголовья. Крепление и оголовье должны обеспечивать герметизацию маски к лицу человека способом самозатягивания. Прочность ремней крепления и оголовья лицевых частей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.189-99;  - должна быть устойчива к воспламенению, позволять осуществлять крепление коробки фильтрующе-поглощающей, как справа, так и слева.  6. Коробка фильтрующе-поглощающая (далее – ФПК) должна обеспечивать дополнительную защиту от аммиака и его производных. Масса ФПК не должна превышать 500 гр. ГОСТ Р 12.4.251-2009.  7. На корпусе ФПК должна быть нанесена маркировка с указанием наименования производителя, наименование изделия, номера партии и даты выпуска (день, месяц, год) согласно ГОСТ 12.4.034-2001.  8. Товар должен быть поставлен в заводской упаковке – ящике, закрытом крышкой с замками и запломбированном пломбами организации. В каждом ящике должно быть упаковано 20 комплектов. Лицевые части должны быть уложены в ящик в следующем ростовочном ассортименте: 1 роста – 8 штук; 2 роста – 8 штук; 3 роста – 4 штуки. Каждое тарное место (ящик) должен содержать руководство (инструкцию) по эксплуатации Товара. Маркировка ящиков - в соответствии с ГОСТ – 14192.  9. Товар и комплектующие к нему поставляются новыми (не бывшими в употреблении, не восстановленные и не собранные из компонентов бывших в эксплуатации). Дата изготовления Товара не ранее 2012 г.  10. Температурный диапазон эксплуатации от - 400 до +400. 11. Масса товара (в сборе, без сумки), г, не более 950 гр.  12. В состав Товара должны входить:   |  |  | | --- | --- | | Фильтр (фильтрующе-поглощающая коробка) | 1 шт. | | Лицевая часть | 1шт. | | Средство против запотевания стекол очкового узла (пленки или гель) – в коробке по 6 шт. | 1 комплект | | Шнур прижимной резиновый для закрепления не запотевающих пленок | 1шт. | | утеплительные манжеты (комплектуется 40% от партии) | 2 шт. | | Сумка для ношения и хранения противогаза | 1шт. | | Памятка по обращению с противогазом | 1шт. | | Техническое описание и инструкция по эксплуатации | 1 экз. на каждое тарное место | | Паспорт на изделие (заверяется заводом-изготовителем) | 1 экз. на партию |   13. Техническая характеристика Товара   |  |  | | --- | --- | | Наименование показателя | Значение | | Площадь поля зрения не менее | 70% | | 1. Коэффициент подсоса аэрозоля фильтра по стандартного масляного тумана под лицевую часть, %, не более | 0, 0001 % | | 2. Коэффициент проницаемости фильтра по радиоактивным веществам при концентрации Со=(1х10-5) Ки/дм3, %, не более: |  | | - радиоактивный йод-131 | 0, 0001 % | | 3. Время защитного действия фильтра при возникающих концентрациях С0 мг/дм3, мин, не менее: |  | | - циклогексан при концентрации 3,5 мг/дм3 | не менее 70 | | - сероводород при концентрации 1,4 мг/дм3 | не менее 40 | | - хлор при концентрации 15,0 мг/дм3 | не менее 20 | | - диоксид серы при концентрации 13,3 мг/дм3 | не менее 20 | | - аммиак при концентрации 0,7 мг/дм3 | не менее 50 | | - хлорциан при концентрации 5,0 мг/дм3 | не менее 20 | | - пары ртути при концентрации 13+/-1 мг/м3 | не менее 6000 | |  |

Товар поставляется новым (не бывшим в эксплуатации, не восстановленный и не собранный из компонентов, бывших в эксплуатации) и изготовленным не ранее 2012 года.

Гарантийный срок эксплуатации на Товар \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев.

Гарантийный срок хранения Товара \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_месяцев.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

**конец формы**

Инструкции по заполнению

1. Участник запроса цен приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

2. Участник запроса цен указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В техническом предложении описываются все позиции таблицы коммерческого предложения.

4. В колонке «Требования Заказчика» отдельно приводится каждое отдельное требование.

5. В колонке «Предложение Участника запроса цен» указывается конкретное описание соответствующих характеристик Товара, значения технических и иных показателей.

6. **Гарантийный срок эксплуатации, предложенный Участником, не может быть менее срока, указанного в п. 3.9.1. Информационной карты Документации, п.5.12. Документации.**

**7. В случае не указания сведений по гарантийному сроку эксплуатации на Товар, Комиссия по закупке будет считать, что Участником по умолчанию предложено 12 месяцев.**

**8. Гарантийный срок хранения Товара, предложенный Участником,** **не может быть менее срока, указанного в п. 3.8.6. Информационной карты Документации, п.5.11. Документации.**

**9. В случае не указания сведений по гарантийному сроку хранения Товара, Комиссия по закупке будет считать, что Участником по умолчанию предложено 12 лет с даты изготовления.**

1. п. 4. Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«**Дата и место** **вскрытия конвертов** с заявками на участие в закупке: 20.10.2014 г. по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 19.

**Дата, время и место рассмотрения заявок** на участие в закупке:

21.10.2014 г. в 11:00 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 19.

**Дата, время и место подведения итогов** размещения закупки: 21.10.2014 г. в 14:30 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 19.».

1. Абз. 3 п. 7. Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

**«Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен: 20.10.2014 г. 09:00 (МСК).».**

1. Абз. 3 п. 8 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«Дата и время окончания приема запросов на разъяснения положений Документации от Участников закупки: 16.10.2014 г. 09:00 (МСК).».

1. Абз. 3 п.п. 4.2.1. п.4.2. Документации изложить в следующей редакции:

«**Дата и время окончания приема запросов на разъяснения положений Документации от Участников закупки: 16.10.2014 г. 09:00 (МСК)**».

1. Первое предложение п. 4.8. Документации изложить в следующей редакции:

«Участник закупки обязан подать заявку на участие в запросе цен в период **с 08:30 (МСК) 07.10.2014 г. по 09:00 (МСК) 20.10.2014 г.** в письменной форме.

1. В остальной части Документацию оставить без изменений.

**Участники, принявшие участие в открытом запросе цен на день внесения изменений в Документацию, руководствуются п. 4.3.3. Документации.**

**Исполнительный директор**

**ОАО «Мурманэнергосбыт» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Логинов**